**Крюковой погрузчик Unilift T10 на шасси Mercedes- Benz Atego 1218 L**

Технические характеристики:

Крюковой погрузчик: Unilift T10

Грузоподъемность, кг 10 000

Минимальная длина сменного кузова, мм 4400

Максимальная длина сменного кузова, мм 5400

Тип управления - Электро-пневматическая система

Высота крюка , мм 1570

Вес погрузчика, кг 1650

Угол опрокидывания, град. 45

Тип стрелы: Телескопическая

Материал стрелы: сталь Weldox 700

Материал рамы: сталь Domex 690

Комплектация:

Бак для гидравлического масла

Противоподкатная защита

Насос OMFB РВС-47

Гидрораспределитель SDS 150

Рабочее освещение (24 V)

Защелка безопасности крюка

Задние гидравлические замки кузова внешние

Мобильный пульт управления

Система безопасности Interlock

Покрытие - Высококачественное лакокрасочное покрытие, наносимое на заводе

Цвет: черный