**Грузовое шасси Mercedes-Benz Actros 3346**

Модель: Mercedes-Benz Actros

Тип автомобиля: 3346

Колесная формула: 6X4

Исполнение шасси : Шасси

Тип кабины: L-кабина

Мощность двигателя: 335 кВт (456 л.с.)

Колесная база: 4500 мм

Допустимая полная масса: 33000 кг

Расположение органов управления: слева

**Окраска**

Кабина: белый арктический

Шасси: серый новаграу

Колеса: серебряный

**Шины**

2 x 315/80 R 22,5 Goodyear WTS

4 x 315/80 R 22,5 Goodyear WTD

4 x 315/80 R 22,5 Goodyear WTD

Запасное колесо:

1 x 315/80 R 22,5 Goodyear WTS

**Оборудование автомобиля**

**Двигатель**

Двигатель V6, LA, 335кВт / 456л.с., 1800 об/мин

Исполнение двигателя Евро 5

Воздухозаборник за кабиной сверху, фильтр на раме

Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем

Система предварительного подогрева топлива

Антимоскитная сетка перед радиатором

Моторный тормоз с постоянным дросселем

Компрессор 1-цилинд. без ограничителя max давления

Защита под радиатором и двигателем

Номер двигателя выбит

Факельное устройство холодного старта

Опоры двигателя для плохих дорог

**Сцепление и коробка передач**

Сцепление усиленное

Коробка передач G 240-16/11,7-0,69

Система охлаждения коробки передач

Переключение передач Telligent II

КОМ MB 131-2с, от промежуточ. вала коробки передач

**Оси и подвеска**

Прямая балка переднего моста

Блокировка дифференциала заднего моста

Передаточное число главной передачи i= 4,833 (HL7)

Передние рессоры 9,0 т, жесткие

Задние рессоры 18,0 т, жесткие, межосевое расстояние 1450 мм

Стабилизатор передней оси

Стабилизатор задней оси

**Рама и элементы рамы**

Рулевое управление LS6/ LS8

Кронштейны агрегатов на левой стороне

Топливный бак 590 л, стальной

Топливный бак запираемый

Сетка в горловине топливного бака

Труба выхлопная, выхлоп вверх

Стальной бампер

Сцепное устройство VBG 8500

**Тормозная система**

Двухконтурная пневматическая тормозная система

Автоматическая настройка тормозов

Противооткатная система

Барабанные тормоза на передней и задней осях

Тормозная система Telligent с ABS и ASR

Блок подготовки воздуха с подогревом

Разъемы для двухконт.тормоз.системы прицепа, слева

Дополнительный тормоз для прицепа

Тормозные разъемы Duo-Matic и по стандарту ЕС

**Экстерьер кабины**

Кабина L

Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий

Гидропривод подъёма кабины для температур ниже -25

Ветровое стекло тонирован. обогреваемое

Задняя стенка кабины без окна

Люк в крыше кабины

Подножка кабины, подвижно закреплённая

Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев.

Корпус зеркала заднего вида а/м для строительства

Переднее зеркало в аэродинамическом исполнении

Зеркало с широким углом обзора со стороны пассаж.

Зеркало задн. вида с электроприводом и обогревом

Рамповое зеркало со стороны пассажира

Иммобилайзер с транспондером

Центральный замок

**Интерьер кабины**

Сиденье водителя с пневмоподвеской, Isringhausen

Сиденье пассажира откидное

Обивка сидений из искусственной кожи

Нижнее спальное место, комфортное, регулируемое

Рулевая колонка регул.по высоте и наклону, блокир.

Многофункциональное рулевое колесо

Резиновые напольные коврики водителя и пассажира

Солнцезащитная шторка на окне двери водителя

Передняя панель стандартная

Электростеклоподъёмники дверей кабины

Комбинац. приборов с графич.дисплеем и эконометром

Тахограф аналоговый

Указатель внешней температуры

Указатель расхода топлива

Система бортового контроля Telligent

Магнитола CD

Подготовка для установки радиостанции

Трансформатор 24 V/12 V, 8 A

Часы цифровые с будильником

Лампа освещения лестницы кабины

Фильтр воздушный для работы на стройплощадках

Дополнит. отопитель воздушный Webasto Air Top 3500

Управление системой отопления и вентиляции кабины

Теплоизоляция кабины дополнительная

Кондиционер в кабине

**Электрика / Электроника**

Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые

Генератор 28V/100А

Клавиша управления освещением кузова

Модуль программируемый PSM ISO 11992

Разъём соединения с прицепом 15-контактный

Решётки фар защитные

Регулятор дальности света

Фары с прозрачной оптикой (H7)

Фары противотуманные галогенные

6-секционная задняя блок-фара с рефлекторами

Знак обозначения автопоезда

Проблесковый желтый сигнал на крыше кабины

Прерыватель для дополнительных указателей поворота

Ограничитель скорости 90 км/ч

Круиз-контроль TEMPOMAT

**Дополнительное оборудование**

Мероприятия по снижению шума EС 96/20

Шланг подкачки шин, 25 м

Домкрат, 25 т

Пневмопистолет для уборки в кабине

Комплект инструментов

2 противооткатных башмака

Гарантия на двигатель/трансмиссию 3 года/250000 км

Инструкции на русском языке

Автомобиль для правостороннего движения