**Грузовое шасси Mercedes-Benz Actros 3346**

Модель: Mercedes-Benz Actros

Тип автомобиля: 3346

Колесная формула: 6X4

Исполнение шасси : Шасси

Тип кабины: L-кабина

Мощность двигателя: 335 кВт (456 л.с.)

Колесная база: 4500 мм

Допустимая полная масса: 33000 кг

Расположение органов управления: слева

**Окраска**

 Кабина: белый арктический

 Шасси: серый новаграу

 Колеса: серебряный

**Шины**

 2 x 315/80 R 22,5 Goodyear WTS

 4 x 315/80 R 22,5 Goodyear WTD

 4 x 315/80 R 22,5 Goodyear WTD

 Запасное колесо:

 1 x 315/80 R 22,5 Goodyear WTS

**Оборудование автомобиля**

**Двигатель**

 Двигатель V6, LA, 335кВт / 456л.с., 1800 об/мин

 Исполнение двигателя Евро 5

 Воздухозаборник за кабиной сверху, фильтр на раме

 Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем

 Система предварительного подогрева топлива

 Антимоскитная сетка перед радиатором

 Моторный тормоз с постоянным дросселем

 Компрессор 1-цилинд. без ограничителя max давления

 Защита под радиатором и двигателем

 Номер двигателя выбит

 Факельное устройство холодного старта

 Опоры двигателя для плохих дорог

**Сцепление и коробка передач**

 Сцепление усиленное

 Коробка передач G 240-16/11,7-0,69

 Система охлаждения коробки передач

 Переключение передач Telligent II

 КОМ MB 131-2с, от промежуточ. вала коробки передач

**Оси и подвеска**

 Прямая балка переднего моста

 Блокировка дифференциала заднего моста

 Передаточное число главной передачи i= 4,833 (HL7)

 Передние рессоры 9,0 т, жесткие

 Задние рессоры 18,0 т, жесткие, межосевое расстояние 1450 мм

 Стабилизатор передней оси

 Стабилизатор задней оси

**Рама и элементы рамы**

 Рулевое управление LS6/ LS8

 Кронштейны агрегатов на левой стороне

 Топливный бак 590 л, стальной

 Топливный бак запираемый

 Сетка в горловине топливного бака

 Труба выхлопная, выхлоп вверх

 Стальной бампер

 Сцепное устройство VBG 8500

**Тормозная система**

 Двухконтурная пневматическая тормозная система

 Автоматическая настройка тормозов

 Противооткатная система

 Барабанные тормоза на передней и задней осях

 Тормозная система Telligent с ABS и ASR

 Блок подготовки воздуха с подогревом

 Разъемы для двухконт.тормоз.системы прицепа, слева

 Дополнительный тормоз для прицепа

 Тормозные разъемы Duo-Matic и по стандарту ЕС

**Экстерьер кабины**

 Кабина L

 Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий

 Гидропривод подъёма кабины для температур ниже -25

 Ветровое стекло тонирован. обогреваемое

 Задняя стенка кабины без окна

 Люк в крыше кабины

 Подножка кабины, подвижно закреплённая

 Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев.

 Корпус зеркала заднего вида а/м для строительства

 Переднее зеркало в аэродинамическом исполнении

 Зеркало с широким углом обзора со стороны пассаж.

 Зеркало задн. вида с электроприводом и обогревом

 Рамповое зеркало со стороны пассажира

 Иммобилайзер с транспондером

 Центральный замок

**Интерьер кабины**

 Сиденье водителя с пневмоподвеской, Isringhausen

 Сиденье пассажира откидное

 Обивка сидений из искусственной кожи

 Нижнее спальное место, комфортное, регулируемое

 Рулевая колонка регул.по высоте и наклону, блокир.

 Многофункциональное рулевое колесо

 Резиновые напольные коврики водителя и пассажира

 Солнцезащитная шторка на окне двери водителя

 Передняя панель стандартная

 Электростеклоподъёмники дверей кабины

 Комбинац. приборов с графич.дисплеем и эконометром

 Тахограф аналоговый

 Указатель внешней температуры

 Указатель расхода топлива

 Система бортового контроля Telligent

 Магнитола CD

 Подготовка для установки радиостанции

 Трансформатор 24 V/12 V, 8 A

 Часы цифровые с будильником

 Лампа освещения лестницы кабины

 Фильтр воздушный для работы на стройплощадках

 Дополнит. отопитель воздушный Webasto Air Top 3500

 Управление системой отопления и вентиляции кабины

 Теплоизоляция кабины дополнительная

 Кондиционер в кабине

**Электрика / Электроника**

 Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые

 Генератор 28V/100А

 Клавиша управления освещением кузова

 Модуль программируемый PSM ISO 11992

 Разъём соединения с прицепом 15-контактный

 Решётки фар защитные

 Регулятор дальности света

 Фары с прозрачной оптикой (H7)

 Фары противотуманные галогенные

 6-секционная задняя блок-фара с рефлекторами

 Знак обозначения автопоезда

 Проблесковый желтый сигнал на крыше кабины

 Прерыватель для дополнительных указателей поворота

 Ограничитель скорости 90 км/ч

 Круиз-контроль TEMPOMAT

**Дополнительное оборудование**

 Мероприятия по снижению шума EС 96/20

 Шланг подкачки шин, 25 м

 Домкрат, 25 т

 Пневмопистолет для уборки в кабине

 Комплект инструментов

 2 противооткатных башмака

 Гарантия на двигатель/трансмиссию 3 года/250000 км

 Инструкции на русском языке

 Автомобиль для правостороннего движения