**Mercedes-Benz Atego 1218 L**

Модель: Mercedes-Benz Atego

Тип автомобиля: 1218 L

Колесная формула: 4X2

Базовая модель шасси: 97025512

Исполнение шасси : Шасси

Тип кабины: S-кабина

Мощность двигателя: 130 кВт (177 л.с.)

Колесная база: 4160 мм

Допустимая полная масса: 11990 кг

Расположение органов управления: слева

**Окраска**

Кабина желто-зеленый

**Оборудование автомобиля**

**Распределение нагрузки на ось**

Вариант с полной массой 11.99 т (4.9/8.1)

**Двигатель**

Двигатель R4, LA, 130кВт / 177л.с., 2200 об/мин

Исполнение двигателя Евро 5 с применением BlueTec

Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем

Подг-ка для уст-ки подогрева двигат. от сети 220 V

Моторный тормоз с постоянным дросселем

Предварительный электрический подогрев воздуха

**Сцепление и коробка передач**

Коробка передач G 60-6/9,2-1,0

Механическое переключение передач

**Оси и подвеска**

Передняя ось 5,3 т

Задняя ось H4, 11т, шестерня 390 мм

Блокировка дифференциала заднего моста

Передаточное число ГП i=3.308 (HL4/6)

Передние параболические рессоры 5,1 т

Задняя подвеска, 2 пневмоэлемента, регулир. уровня

Стабилизатор передней оси

Стабилизатор задней оси под рамой

**Колёса и шины**

Колесные диски 6.75х19.5, усиленные

Держатель запасного колеса сбоку

Защитные колпаки для гаек крепления колес

Запасное колесо

K39M17 75 2x 265/70 R 19,5 дорожный Bridgestone R 227

K39M77 75 4x 265/70 R 19,5 Traction (M+S) Bridgestone M 729

K39M17 75 1x 265/70 R 19,5 дорожный Bridgestone R 227

**Рама и элементы рамы**

Удлиненный задний свес рамы для двухосных а/м

Кронштейны крепления кузова

Рулевое управление LS6/ LS8

Топливный бак 180 л, пластиковый, на прав. стороне

Бак с AdBlue, 25 л

Топливный бак запираемый

Сетка в горловине топливного бака

Глушитель с SCR-катализатором, нержавеющая сталь

Глушитель на правом лонжероне рамы, выхлоп влево

Бортовая диагностика

Вариант без задних крыльев

Передний противоподкатный брус (EC)

Боковая защита

Задний противоподкатный брус (EC)

Тягово-сцепное/буксировочное устройство Rockinger

Устройство буксировочное заднее

Задн.поперечина для тягово-сцепн.устройства G135

**Тормозная система**

Двухконтурная пневматическая тормозная система

Тормозная система с регулятором тормозных сил

Автоматическая настройка тормозов

Дисковые тормоза на передней и задней осях

Антиблокировочная система (ABS)

Блок подготовки воздуха с подогревом

**Экстерьер кабины**

Кабина S

Задняя стенка кабины без окна

Люк в крыше кабины

Зеркало заднего вида регулир., со стороны водителя

Переднее зеркало в аэродинамическом исполнении

Зеркало с широким углом обзора со стороны пассаж.

Рамповое зеркало со стороны пассажира

Зеркало заднего вида регулир.,со стороны пассажира

Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев.

Иммобилайзер с транспондером

**Интерьер кабины**

Сиденье водителя с пневмоподвеской, Isringhausen

Сиденье пассажира статическое, Isringhausen

Рулевая колонка регулируемая

Многофункциональное рулевое колесо

Резиновые напольные коврики водителя и пассажира

Передняя панель стандартная

Электростеклоподъёмники дверей кабины

Комбинац. приборов с графич.дисплеем и эконометром

Тахограф цифровой с регистрацией допол. параметров

Тахограф производства VDO

Сигнал предупреждения о движении задним ходом

Указатель внешней температуры

Информационная система водителя

Подготовка для установки радиоприемника, 12 V

Антенна и комплект для подавления радиопомех

Трансформатор 24 V/12 V, 8 A

Воздушный фильтр вентиляции кабины

Дополнит. отопитель воздушный мощностью 2000 W

Теплоизоляция кабины дополнительная

Кондиционер в кабине

Вещевой отсек над ветровым стеклом, 2 отделения

**Электрика / Электроника**

Аккумуляторы повышенной емкости

Крышка аккумуляторного отсека

Генератор 28V/100А

Фары с прозрачной оптикой (H7)

Фары противотуманные галогенные

Удлиненный пучок проводов для задних фонарей

6-секционная задняя блок-фара с рефлекторами

Рабочее освещение на верх.части зад. стенки кабины

Боковые габаритные огни

Подготовка для уст-ки 2 проблесковых желт. сигнал.

Ограничитель скорости 90 км/ч

**Дополнительное оборудование**

Мероприятия по снижению шума EС 96/20

Шланг подкачки шин, 10 м

Домкрат 10 т

2 противооткатных башмака

Гарантия на двигатель/трансмиссию 3 года/250000 км

Новый Atego 2

Инструкции на русском языке

Автомобиль для правостороннего движения