**ПОДЪЕМНО-СДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА V-SIMPLE И КМУ PALFINGER PK13500T**

1. **КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики | Ед. измерения. | PALFINGER 13500T |
| 1. | Подъемный момент | тм | 13.3 |
| 2. | Гидравлический вылет | м | 10.0 |
| 3. | Угол поворота | градусы | 400 |
| 4. | Поворотный момент | кгм | 2200 |
| 5. | Высота КМУ | мм | 2400 |
| 6. | Ширина | мм | 2500 |
| 7. | Место для монтажа, стандарт | мм | 765 |
| 8. | Место для монтажа, с доп. Функциями | мм | 780 |
| 9. | Стабилизаторы стандартные | мм |  |
| 10. | Стабилизаторы, экстра | мм | 5600 |
| 11. | Стабилизаторы, двойные | мм |  |
| 12. | Вес, КМУ (без стабилизаторов) | кг | 1600 |
| 13. | Вес стандартных стабилизаторов | кг |  |
| 14. | Рабочее давление | бар | 320 |
| 18. | Грузоподъемность (гидравлика) | м=кг | 2.6 =5000 |
|  |  |  | 4.2=2900 |
|  |  |  | 6.1=1940 |
|  |  |  | 8.0=1420 |
|  |  |  | 10.0=1120 |
| 19 | Проводка по стреле для работы с гидравлической траверсой и ротатором | Включена |
| 20 | Проводка по стреле для работы с ротатором | Включена |

1. **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

1 .Траверса с гидроцентрированием для погрузки автомобилей на платформу

Грузоподъемность: 3500 кг.

Вес:160 кг

Телескопическое раздвижение: 700мм

2 .Гидромотор поворота Траверсы для погрузки автомобилей на платформу

Осевое усилие: 4500 кг.

Угол поворота: без ограничений

3. Стропы регулируемые

Кол-во: 4 штуки

Длина: 1,3 м;1,5м;1.7м

Ширина строп: 50 мм.

Грузоподъемность: 3500 кг.

1. **ПЛАТФОРМА ЭВАКУАТОРНАЯ**

Тип: ПОДЪЕМНО-СДВИЖНАЯ

Размеры платформы 2200x5600 mm

Лебедка с возможностью перемещения в поперечном направлении с тяговым усилием 4500 кг.

Покрытие надрамника платформы: гальванизация

Специальное покрытие платформы исключающие соскальзывание автомобиля (перфорация)

АКСЕССУАРЫ:

Верхняя лампа типа Light bar (LED) в комплекте,

Огнетушитель c кронштейном

Аптечка

Знак аварийной остановки х 2 шт

Инструментальный ящик

Упоры для колес : 4 шт

Набор строп (трёхточечные, нового образца) для крепления эвакуируемого автомобиля к платформе 2 шт.

Гидравлические опоры

Кронштейн крепления траверсы на платформе

Спецификация:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Стандартная комплектация |
| Траверса с гидроцентрированием, грузоподъемность: 3500 кг | 1 | + |
| Ротатор гидравлический | 1 | + |
| Комплект колесных захватов до 3.6 т. | 4 | + |
| КМУ Palfinger 13500T | 1 | + |
| Платформа | 1 | + |
| Монтаж | 1 | + |